附件：平利县环境信息依法披露企业内容

企业环境信息依法披露内容

|  |
| --- |
| **一、企业基础环境信息** |
| 企业（单位）名称：安康市金圆旋龙环保科技有限公司具体地址： 安康市平利县长安镇石牛村（陕西金龙水泥有限公司内）          社会信用代码：91610926MA70K3\*\*\*\*                         生产经营或管理服务主要内容：危险废物治理-焚烧                 |
| **二、企业排污信息** |
| 排污种类或名称：废气排放方式：达标排放大气主要污染物种类：：非甲烷总烃,氨（氨气）,硫化氢,颗粒物,二噁英,氯化氢,总有机碳,汞及其化合物,氟化氢,铊、镉、铅、砷及其化合物,铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物,臭气浓度 排放标准：GB16297-1996排污许可证： 91610926MA70K3G92M001V |
| **三、污染防治设施运行情况** |
| 运行情况：全年设备均正常运行。 |
| **四、突发环境事件应急情况** |
| 应急预案：已编制并备案应急演练：年度开展一次突发环境事件应急演练突发环境事件处理过程及结果：无 |
| **五、污染源监测信息** |
| 1.在线监测设施建设及运行情况：建有在线监测设施，运行正常。2.视频监控设施建设及运行情况：建有视频监控设施，运行正常。 |

企业环境信息依法披露内容

|  |
| --- |
| **一、企业基础环境信息** |
| 企业（单位）名称：陕西金龙水泥有限公司具体地址： 安康市平利县长安镇石牛村          社会信用代码：91610926671528\*\*\*\*  生产经营或管理服务主要内容：水泥制造                 |
| **二、企业排污信息** |
| 排污种类或名称：废气排放方式：达标排放大气主要污染物种类：颗粒物,氟化物,二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,氨（氨气）排放标准：水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013排污许可证：916109266715288858004P |
| **三、污染防治设施运行情况** |
| 运行情况：全年设备均正常运行。 |
| **四、突发环境事件应急情况** |
| 应急预案：已编制并备案应急演练：年度开展一次突发环境事件应急演练突发环境事件处理过程及结果：无 |
| **五、污染源监测信息** |
| 1.在线监测设施建设及运行情况：建有在线监测设施，运行正常。2.视频监控设施建设及运行情况：建有视频监控设施，运行正常。 |

企业环境信息依法披露内容

|  |
| --- |
| **一、企业基础环境信息** |
| 企业（单位）名称：平利县安得利新材料有限公司具体地址： 陕西省安康市平利县老县镇七里沟村社会信用代码：91610926054765\*\*\*\*  生产经营或管理服务主要内容：无机盐制造  |
| **二、企业排污信息** |
| 排污种类或名称：废气、废水排放方式：达标排放大气主要污染物种类：氮氧化物,汞及其化合物,砷及其化合物,铅及其化合物,二氧化硫,镉及其化合物,颗粒物,烟气黑度,氨（氨气）,硫酸雾。废水主要污染物种类：化学需氧量,pH值,悬浮物,总磷（以P计）,总钡,总汞,总镉,六价铬,总砷,总铅,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总氰,总氰化物,硫化物,石油类,氟化物（以F-计）,溶解性总固体,五日生化需氧量,动植物油排放标准：陕西省锅炉大气污染物排放标准DB61/1226-2018,无机化学工业污染物排放标准 GB 31573-2015,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93，污水综合排放标准GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015排污许可证：91610926054765893U001R |
| **三、污染防治设施运行情况** |
| 运行情况：全年设备均正常运行。 |
| **四、突发环境事件应急情况** |
| 应急预案：已编制并备案应急演练：年度开展一次突发环境事件应急演练突发环境事件处理过程及结果：无 |
| **五、污染源监测信息** |
| 1.在线监测设施建设及运行情况：建有在线监测设施，运行正常。2.视频监控设施建设及运行情况：建有视频监控设施，运行正常。 |

企业环境信息依法披露内容

|  |
| --- |
| **一、企业基础环境信息** |
| 企业（单位）名称：平利县城市污水处理厂具体地址： :陕西省安康市平利县城关镇二道河村社会信用代码：91610926056916\*\*\*\*  生产经营或管理服务主要内容：污水处理及其再生利用 |
| **二、企业排污信息** |
| 排污种类或名称：废水排放方式：达标排放废水主要污染物种类：总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,阴离子表面活性剂,粪大肠菌群,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,动植物油,六价铬,烷基汞,色度,叶绿素排放标准：城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002排污许可证：91610926056916448H001Y |
| **三、污染防治设施运行情况** |
| 运行情况：全年设备均正常运行。 |
| **四、突发环境事件应急情况** |
| 应急预案：已编制并备案应急演练：年度开展一次突发环境事件应急演练突发环境事件处理过程及结果：无 |
| **五、污染源监测信息** |
| 1.在线监测设施建设及运行情况：建有在线监测设施，运行正常。2.视频监控设施建设及运行情况：建有视频监控设施，运行正常。 |

企业环境信息依法披露内容

|  |
| --- |
| **一、企业基础环境信息** |
| 企业（单位）名称：平利县李家垭石煤矿具体地址： :陕西省安康市平利县广佛镇白果坪村社会信用代码：91610000562239\*\*\*\*  生产经营或管理服务主要内容：石煤、建筑石料用灰岩的开采、销售  |
| **二、污染防治设施运行情况** |
| 运行情况：全年设备均正常运行。 |
| **三、突发环境事件应急情况** |
| 应急预案：已编制并备案应急演练：年度开展一次突发环境事件应急演练突发环境事件处理过程及结果：无 |
| **四、污染源监测信息** |
| 无 |